# LAN Manager Environment Configuration
# 服务监听地址与端口
HOST=0.0.0.0
PORT=8080

# 数据目录与数据库路径（建议放在 /opt/lan-manager/data）
DATA_DIR=/opt/lan-manager/data
DB_PATH=/opt/lan-manager/data/lan-manager.db

# 后台自动 Ping/SSH 同步间隔（秒）
PING_INTERVAL=60
SSH_TIMEOUT=10

# 管理员账号（首次登录后务必修改）
ADMIN_USER=admin
ADMIN_PASS=changeme

# Session 密钥（生产环境务必修改，越长越安全）
SESSION_SECRET=lan-manager-secret-change-in-production

# 日志保留天数（0 表示永久保留）
LOG_RETENTION_DAYS=30

# 前端自动刷新间隔（毫秒，0 表示关闭）
UI_REFRESH_INTERVAL=10000

# 密码加密密钥（生产环境务必修改，任意长度字符串即可）
ENCRYPT_KEY=lan-manager-secret-change-in-production

# 可选：外部静态文件路径（默认使用嵌入的前端，无需修改）
# WEB_STATIC_PATH=/opt/lan-manager/static
